
DT640桌跑藍芽測試步驟說明


1.開啟Android版本的Nrf Connect.




2. Scan掃描, Connect連結 I Movr 藍芽名稱




3.直接找到treadmill data位置,觀看資料顯示.




4. 找到Fitness Machine Control point位置




5.按下上鍵修改命令碼:00要求控制




6.觀看要求控制success



7. 再次按上鍵修改命令碼:07要求控制START啟動



8. 再次按上鍵修改命令碼:0801要求控制STOP停止



9.可以觀看顯示停止成功Stop success

